Dzień dobry.

Poniżej przedstawiam orientacyjny koszt wykonania drogi dojazdowej do budynku Cylkowskiego 11

bez wykonania kanalizacji deszczowej i innego uzbrojenia.

Przyjęto wykonanie dojazdu w technologii płyt Yomb na podbudowie z kruszywa w obramowaniu z betonowych krawężników.

**Wariant I. Droga dojazdowa szer. 5m bez miejsc postojowych**

przyjęto długo drogi dojazdowej 80 mb.

80 x 5 = 400 m2 - powierzchnia drogi dojazdowej

400 m2 x 251,73 zł = 100.692,00 zł ( w koszcie ułożenia 1m2 nawierzchni z płyt Yomb uwzględnione są roboty ziemne, podbudowa, naw. z płyt i roboty wykończeniowe)

długość krawężnika 80 x 2 = 160 mb

160 x 106,65 zł = 17.064,00 zł - koszt wykonania krawężnika
**Razem 100.692 + 17.064 = 117.756,00 zł

Wariant II. Miejsca postojowe.**Miejsca postojowe na długości 25 mb - przyjęto głębokość miejsc postojowych 4,5 m, technologia wykonania płyty Yomb25 x 4,5 = 112,5 m2 - powierzchnia parkingu
Krawężnik 25 + 9 = 34 mb
112,5 x 251,73 = 28.319,63 zł- płyty Yomb
34 x 106,65 = 3.626,10 zł - krawężnik **Razem 28.319,63 + 3.626,10 = 31.945,73 zł**Miejsca postojowe na całej długości drogi dojazdowej 80 mb
80 x 4,5 = 360 m2 - powierzchnia parkingu
80 + 9 = 89 mb - długość krawężnika
360 x 251,73 = 90.622,80 zł
89 x 106,65 = 9.491,85 zł **Razem 90.622,80 + 9.491,85 = 100.114,65 mb**W przypadku potrzeby opracowania dokumentacji projektowej należałoby doliczyć ok 20.000,00 zł
Koszt przeniesienia lampy i szafki ok. 5.000,00 zł - konieczny projekt.Pozdrawiam.

--

 Bogusław Moniuszko

 Kierownik Działu Dróg

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 58 761 20 20 b.moniuszko@zdiz.gdynia.pl [www.zdiz.gdynia.pl](http://www.zdiz.gdynia.pl)